# Configuración básica de Asterisk

* Para entrar al Asterisk introducimos los sigs. comandos:

asterisk -v

asterisk -rv